{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Larghezza","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Profondità","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Peso","Unità","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Accessori standard","Piastra di montaggio","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Nastro termoisolante","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schema di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sacchetto viti","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]