{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Larghezza","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profondità","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Peso","Unità","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Pannello decorativo","Modello","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Pannello decorativo 2","Modello","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Pannello decorativo 3","Modello","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Peso","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Accessori standard","Rondella per staffa di sospensione","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Fascetta per tubo di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascette","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Guida all'installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolante per il collegamento","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Viti","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Materiale di tenuta","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica.","(1) - I valori sono validi per le impostazioni di fabbrica."]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(3) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(4) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(5) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(6) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(8) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(9) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri.","(10) - BYCQ140E2W1: pannello standard bianco puro con diffusori grigi; BYCQ140E2W1W: pannello standard bianco puro con diffusori bianchi; BYCQ140E2W1B: pannello standard nero con diffusori neri."]
["","","","","","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(11) - Il BYCQ140E2W1W è dotato di materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(12) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]