{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":13,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHA32AVEB8","FXHA50AVEB8","FXHA63AVEB8","FXHA100AVEB8","FXHA32AVEB (Archived)","FXHA50AVEB (Archived)","FXHA63AVEB (Archived)","FXHA100AVEB (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["","Raffrescamento","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","31.0","33.0","34.0","34.0","31.0","33.0","34.0","34.0"]
["","","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36.0","36.5","37.0","44.0","36.0","36.5","37.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","34.0","34.5","35.0","37.0","34.0","34.5","35.0","37.0"]
["Accessori standard","Tubo isolamento termico","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materiale sigillante","","","","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Boccola in resina","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Fascetta tubo flessibile","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Viti","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Rondella","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Barra di cablaggio","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione e uso","","","","1","1","1","1"]
["","Modello di carta per installazione","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.033","0.037","0.051","0.086","0.033","0.037","0.051","0.086"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["","Nom.","","","kW","3.6","5.6","7.1","11.2","3.6","5.6","7.1","11.2"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","","DE","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","9.5","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","54.0","54.0","55.0","62.0","54.0","54.0","55.0","62.0"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina","Rete in resina"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","960","1,270","1,270","1,590","960","1,270","1,270","1,590"]
["","","","Profondità","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Altezza","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera"]
["","Colore","","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","","kg","28","36","36","43","28","36","36","43"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","12.5","16.0","17.5","27.0","12.5","16.0","17.5","27.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","10.0","12.5","13.0","19.0","10.0","12.5","13.0","19.0"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["","Nom.","","","kW","4.0","6.3","8.0","12.5","4.0","6.3","8.0","12.5"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]