{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKA20AMVEB","FXKA25AMVEB","FXKA32AMVEB","FXKA40AMVEB","FXKA50AMVEB","FXKA63AMVEB"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Larghezza","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Profondità","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Scarico","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Pannello decorativo","Modello","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Colore","","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["","Dimensioni","","Altezza","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Profondità","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Peso","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Alimentazione-=-Frequenza","","Frequenza","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentazione-=-Tensione","","Tensione","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Corrente - 50Hz-=-Portata massima del fusibile (MFA)","","Portata massima del fusibile (MFA)","","6","6","6","6","6","6"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Peso","Unità","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["Altezza a soffitto richiesta >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Refrigerante","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Attacchi tubazioni","Gas","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7"]
["Accessori standard","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]