{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNA20A2VEB","FXNA25A2VEB","FXNA32A2VEB","FXNA40A2VEB","FXNA50A2VEB","FXNA63A2VEB"]
["Capacità di raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.051","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.051","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Larghezza","mm","790","790","790","990","990","1190"]
["","","","Profondità","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Peso","Unità","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32"]
["Rivestimento","Colore","","","","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)","Non verniciato (zincato)"]
["","Materiale","","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50 Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","7.4","8.4","8.4","10.2","12.9","16.4"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","5.4","6.4","6.4","7.9","10.6","12.9"]
["","Prevalenza - 50Hz","","Alta","Pa","41","41","42","52","59","55"]
["","Prevalenza - 60Hz","","Alta","Pa","41","41","42","52","59","55"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","49","51","52.5","51.5","55.5","54.5"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","28","30","31.5","31","35","34.5"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","26.5","28.5","30","29","33","32.5"]
["","","","Pressione sonora-=-Raffrescamento-=-A velocità del ventilatore bassa-=-dBA","dBA","25","27","28.5","27","31","30.5"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","29.5","31","33","32","36","35.5"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","28","29.5","31.5","30","34","33.5"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","26.5","28","30","28","32","31.5"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Accessori standard","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Level adjustment screw","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp metal","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Filtro aria","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws for duct flanges","","","","26","26","26","26","26","26"]
["","Sealing material","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Sealing pads","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","12","12","12","12","12","12"]
["","Washer fixing plate","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Alimentazione","Nome","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]