{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVMB (Preliminary)","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVMB (Preliminary)","FXUA100AVEB"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","5.6","5.6","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["","Nom.","","","kW","","5.6","","8.0","","11.2"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","6.3","6.3","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["","Nom.","","","kW","","6.3","","9.0","","12.5"]
["Potenza assorbita - 50Hz","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","0.050","0.029","0.090","0.055","0.200","0.117"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","kW","","0.029","","0.055","","0.117"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","198","198","198","198","198","198"]
["","","","Larghezza","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Profondità","mm","950","950","950","950","950","950"]
["Peso","Unità","","","kg","26","27","26","27","27","28"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco frizzante","","Bianco frizzante","","Bianco frizzante"]
["","Materiale","","","","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina","Resina"]
["Ventilatore","Portata d'aria - 50Hz","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","m³/min","17","17.0","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","m³/min","13","13.0","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","55","55.0","58","58.0","65","65.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","Riscaldamento","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","A velocità del ventilatore media","dBA","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","Tipo","","","Attacco a cartella","","Attacco a cartella","","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","6.35","6.4","6.35","6.4","9.52","9.5"]
["","Gas","","Tipo","","","Attacco a cartella","","Attacco a cartella","","Attacco a cartella"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.9","15.9"]
["","Scarico","","","","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20"]
["Filtro aria","Tipo","","","","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina","Rete in resina sintetica con trattamento antimuffa","Rete in resina"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","6","16","6","16","6"]
["Note","","","","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Accessori standard","Tubo isolamento termico","","","","","3","","3","","3"]
["","Materiale sigillante","","","","","4","","4","","4"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","","","10","","10","","10"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","","","1","","1","","1"]
["","Fascetta tubo flessibile","","","","","1","","1","","1"]
["","Giunto di scarico","","","","","1","","1","","1"]
["","Piastra di fissaggio rondella","","","","","1","","1","","1"]
["","Tubo supplementare di prolunga","","","","","1","","1","","1"]
["","Tessuto non tessuto","","","","","1","","1","","1"]
["","Viti","","","","","5","","5","","5"]
["","Rondella","","","","","8","","8","","8"]
["Note","","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","","(4) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","","(5) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(6) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]