{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":105,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","GS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.MGS10326E","SB.MGS103P1E","SB.MGS103P2E","SB.MGS103P3E","SB.MGS10526E","SB.MGS105P1E","SB.MGS105P2E","SB.MGS105P3E","BGS320DB13XXA","BGS320DB13XXB","BGS340DB13XXA","BGS340DB13XXB","MGS103EA12XXA","MGS103EA12XXB","MGS105EA12XXA","MGS105EA12XXB","MGS106EA12XXA","MGS106EA12XXB","MGS107EA12XXA","MGS107EA12XXB","MGS110EA12XXA","MGS110EA12XXB","SB.BGS11226D","SB.BGS11726D","SB.MGS21126E","MGS211EA12XXA","MGS211EA12XXB","SB.MGS21227E","MGS212EB12XXA","MGS212EB12XXB","SB.MGS21327E","MGS213EB12XXA","MGS213EB12XXB","SB.BGS21826D","SB.BGS22027D","SB.MGS31527E","MGS315EB13XXA","MGS315EB13XXB","SB.MGS32027E","MGS320EB13XXA","MGS320EB13XXB","SB.BGS33027D","BGS330DB13XXA","BGS330DB13XXB","SB.BGS11026D (Archived)","SB.BGS110P1D (Archived)","SB.BGS110P2D (Archived)","SB.BGS110P3D (Archived)","SB.BGS112P1D (Archived)","SB.BGS112P2D (Archived)","SB.BGS112P3D (Archived)","SB.BGS117P1D (Archived)","SB.BGS117P2D (Archived)","SB.BGS117P3D (Archived)","SB.BGS218P1D (Archived)","SB.BGS218P2D (Archived)","SB.BGS218P3D (Archived)","SB.BGS220P1D (Archived)","SB.BGS220P2D (Archived)","SB.BGS220P3D (Archived)","SB.BGS330P1D (Archived)","SB.BGS330P2D (Archived)","SB.BGS330P3D (Archived)","SB.MGS10626E (Archived)","SB.MGS106P1E (Archived)","SB.MGS106P2E (Archived)","SB.MGS106P3E (Archived)","SB.MGS10726E (Archived)","SB.MGS107P1E (Archived)","SB.MGS107P2E (Archived)","SB.MGS107P3E (Archived)","SB.MGS11026E (Archived)","SB.MGS110P1E (Archived)","SB.MGS110P2E (Archived)","SB.MGS110P3E (Archived)","SB.MGS211P1E (Archived)","SB.MGS211P2E (Archived)","SB.MGS211P3E (Archived)","SB.MGS212P1E (Archived)","SB.MGS212P2E (Archived)","SB.MGS212P3E (Archived)","SB.MGS213P1E (Archived)","SB.MGS213P2E (Archived)","SB.MGS213P3E (Archived)","SB.MGS315P1E (Archived)","SB.MGS315P2E (Archived)","SB.MGS315P3E (Archived)","SB.MGS320P1E (Archived)","SB.MGS320P2E (Archived)","SB.MGS320P3E (Archived)","BGS110DA12XXA (Archived)","BGS110DA12XXB (Archived)","BGS112DA12XXA (Archived)","BGS112DA12XXB (Archived)","BGS117DA12XXA (Archived)","BGS117DA12XXB (Archived)","BGS218DA12XXA (Archived)","BGS218DA12XXB (Archived)","BGS220DB12XXA (Archived)","BGS220DB12XXB (Archived)"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2,141","2,141","1,430","","","1,430","","","1,430","","","2,141","2,141","1,430","","","1,430","","","2,141"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-452A","R-452A","R-134a","","","R-134a","","","R-134a","","","R-452A","R-452A","R-134a","","","R-134a","","","R-452A"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura media","R-134a","Nom","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1.806 (1)","","","2.034 (1)","","","2.175 (1)","","","","","3.079 (1)","","","3.351 (1)"]
["","Temperatura bassa","R-452A","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0.889 (1)","1.080 (1)","","","","","","","","","","1.336 (1)","1.688 (1)","","","","","","","2.349 (1)"]
["Campo di funzionamento","Temperatura cella frigorifera","","Min.","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-25","-25","-5","","","-5","","","-5","","","-25","-25","-5","","","-5","","","-25"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-15","-15","10","","","10","","","10","","","-15","-15","10","","","10","","","-15"]
["Sbrinamento","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Gas caldo","Gas caldo","Elettrico","","","Elettrico","","","Elettrico","","","Gas caldo","Gas caldo","Elettrico","","","Elettrico","","","Gas caldo"]
["Compressore","Potenza nominale","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0.9","1.3","0.9","","","1.7","","","2","","","1.3","1.5","2.2","","","2.6","","","2.2"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","","","Alternativo ermetico","","","Alternativo ermetico","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","","","Alternativo ermetico","","","Alternativo ermetico"]
["","Metodo di avviamento_","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Diretto","Diretto","Diretto","","","Diretto","","","Diretto","","","Diretto","Diretto","Diretto","","","Diretto","","","Diretto"]
["Dimensioni","Unità evaporatore","","Profondità","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","410","410","410","","","410","","","410","","","410","410","410","","","410","","","410"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","215","215","215","","","215","","","215","","","215","215","215","","","215","","","215"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","654","654","1,074","","","1,074","","","1,074","","","1,074","1,074","1,654","","","1,654","","","1,654"]
["","Unità condensante","","Profondità","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","280","280","280","","","280","","","280","","","280","280","350","","","350","","","350"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","620","","","620","","","620","","","620","620","620","","","620","","","620"]
["Condensatore","Portata d'aria","","","m³/ora","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","600","600","1,200","","","1,200","","","1,200","","","1,200","1,200","1,500","","","1,500","","","1,500"]
["Evaporatore","Portata d'aria","","","m³/ora","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","600","600","1,200","","","1,200","","","1,200","","","1,200","1,200","1,800","","","1,800","","","1,800"]
["","Gittata d'aria","","","m","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","","","4 (2)","","","4 (2)","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","","","4 (2)","","","4 (2)"]
["Riscaldatori per lo sbrinamento","W","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","450","450","800","","","800","","","800","","","800","800","1,400","","","1,400","","","1,400"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1~","1~","1~","","","3N~","","","3N~","","","1~","3N~","3N~","","","3N~","","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","50","50","50","","","50","","","50","","","50","50","50","","","50","","","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","230","230","230","","","400","","","400","","","230","400","400","","","400","","","400"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","","","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Capacità refrigerante","Temperatura media","R-134a","Nom","kW","0.855","0.855","0.855","0.855","0.978","0.978","0.978","0.978","","","","","0.855","","0.978","","1.12","","1.315","","1.351","","","","","1.806","","","2.034","","","2.175","","","","","3.079","","","3.351","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1.12","1.12","1.12","1.12","1.315","1.315","1.315","1.315","1.351","1.351","1.351","1.351","1.806","1.806","1.806","2.034","2.034","2.034","2.175","2.175","2.175","3.079","3.079","3.079","3.351","3.351","3.351"]
["Dimensioni","Unità condensante","","Larghezza","mm","400","400","400","400","400","400","400","400","620","","620","","400","","400","","400","","400","","400","","","","","620","","","620","","","620","","","","","620","","","620","","","620","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","620","620","620","620","620","620","620","620","620","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","620","400","","400","","400","","620","","620"]
["","","","Profondità","mm","280","280","280","280","280","280","280","280","350","","410","","280","","280","","280","","280","","280","","","","","280","","","280","","","280","","","","","350","","","350","","","350","","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","350","350","350","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","280","350","350","350","350","350","350","280","","280","","280","","280","","280"]
["","Unità evaporatore","","Altezza","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","","215","","280","","215","","215","","215","","215","","215","","","","","215","","","215","","","215","","","","","215","","","215","","","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","","215","","215","","215","","215","","215"]
["","","","Larghezza","mm","654","654","654","654","654","654","654","654","","1654","","1530","","654","","654","","654","","654","","654","","","","","1074","","","1074","","","1074","","","","","1654","","","1654","","","1654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","1074","1074","1074","1074","1074","1074","1654","1654","1654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","654","1074","1074","1074","1074","1074","1074","1074","1074","1074","1654","1654","1654","1654","1654","1654","","654","","654","","654","","1074","","1074"]
["","","","Profondità","mm","410","410","410","410","410","410","410","410","","410","","690","","410","","410","","410","","410","","410","","","","","410","","","410","","","410","","","","","410","","","410","","","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","","410","","410","","410","","410","","410"]
["Compressore","Tipo","","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","","","","Compressore a vapore","","","Compressore a vapore","","","Alternativo ermetico","","","","","Compressore a vapore","","","Compressore a vapore","","","Compressore a vapore","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","","","","Diretto","","","Diretto","","","Diretto","","","","","Diretto","","","Diretto","","","Diretto","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto"]
["Condensatore","Condensatore-=-Portata d'aria-=-m³/ora","","","m³/ora","600","600","600","600","600","600","600","600","1500","","2200","","600","","600","","600","","600","","600","","","","","1200","","","1200","","","1200","","","","","1500","","","1500","","","1500","","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","1200","1200","1200","1200","1200","1200","1500","1500","1500","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","600","1200","1200","1200","1200","1200","1200","1200","1200","1200","1500","1500","1500","1500","1500","1500","600","","600","","600","","1200","","1200"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-452A","","R-452A","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a","","","","","R-134a","","","R-134a","","","R-134a","","","","","R-134a","","","R-134a","","","R-452A","","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-452A","","R-452A","","R-452A","","R-452A","","R-452A"]
["Alimentazione","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","380-400","","380-400","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","","","","220-230","","","380-400","","","400","","","","","380-400","","","380-400","","","380-400","","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","380-400"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","","3N~","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","","","","1~","","","3N~","","","3N~","","","","","3N~","","","3N~","","","3N~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","","1~","","1~","","1~","","3N~"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-452A","Nom.","kW","","","","","","","","","2.491","","3.16","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.701","","0.679","0.679","0.679","0.679","0.889","0.889","0.889","1.08","1.08","1.08","1.336","1.336","1.336","1.688","1.688","1.688","2.349","2.349","2.349","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0.679","","0.889","","1.155","","1.429","","1.688"]
["Pannellatura","Colore","","Unità condensante","","","","","","","","","","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","","","","Grigio","Bianco","","Grigio","Bianco","","","","","","","Grigio","Bianco","","Grigio","Bianco","","Grigio","Bianco","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco","Grigio","Bianco"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","","","","","","","","","1","","1","","1","","1","","1","","1","","1","","","","","1","","","1","","","","","","","","1","","","1","","","1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","","1","","1","","1","","1"]
["","Modello","","","","","","","","","","","","TFH2511Z/T","","NTZ096A4B","","NEU6212Z","","NEU6214Z","","NJ6220Z","","NTU6222ZV","","NJ6226Z","","","","","NJ6226Z","","","TFH4518Y/T","","","","","","","","TFH4525Y/T","","","MTZ40JH4","","","NTZ068A4B","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","NEU2178GK","","NJ2192GJ","","NJ2212GK/CSR","","NJ2212GK","","TFH2480Z/T"]
["Sbrinamento","","","","","","","","","","","","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","","","","Elettrico","","","Elettrico","","","","","","","","Elettrico","","","Elettrico","","","Elettrico","","Gas caldo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico"]
["Riscaldatori per lo sbrinamento","W","","","","","","","","","","","","1400","","3300","","450","","450","","450","","450","","450","","","","","800","","","800","","","","","","","","1400","","","1400","","","1400","","450","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","450","","450","","450","","800","","800"]
["Campo di funzionamento","Temperatura cella frigorifera","","Min.","°C","","","","","","","","","-25","","-25","","-5","","-5","","-5","","-5","","-5","","","","","-5","","","-5","","","","","","","","-5","","","-5","","","-25","","-25","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-25","","-25","","-25","","-25","","-25"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","-15","","-15","","10","","10","","10","","10","","10","","","","","10","","","10","","","","","","","","10","","","10","","","-15","","-15","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-15","","-15","","-15","","-15","","-15"]
["","Temperatura esterna","","Min.","°C","","","","","","","","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","","","","20","","","20","","","","","","","","20","","","20","","","20","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","","20","","20","","20","","20"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","45","","45","","45","","45","","45","","45","","45","","","","","45","","","45","","","","","","","","45","","","45","","","45","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","45","","45","","45","","45","","45"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","","2140","","2140","","1430","","1430","","1430","","1430","","1430","","","","","1430","","","1430","","","","","","","","1430","","","1430","","","2140","","2141","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2140","","2140","","2140","","2140","","2140"]
["Alimentazione","Frequenza","","","Hz","","","","","","","","","50","","50","","50","","50","","50","","50","","50","","","","","50","","","50","","","","","","","","50","","","50","","","50","","50","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","50","","50","","50","","50","","50"]
["Evaporatore","Gittata d'aria","","","m","","","","","","","","","","4","","10","","4","","4","","4","","4","","4","","","","","4","","","4","","","","","","","","4","","","4","","","4","4","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4","","4","","4","","4","","4"]