{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Rivestimento","Colore","","","","Grigio metallizzato","Grigio metallizzato"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","705","705"]
["","","","Larghezza","mm","600","600"]
["","","","Profondità","mm","695","695"]
["Peso","Unità","","","kg","92","147"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["","Carica","","","kg","2","2.6"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","3~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","380-415"]
["Corrente","Fusibili consigliati","","","A","20","16"]
["Note","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; temperatura esterna: 7°CBS/6°CBU","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; temperatura esterna: 7°CBS/6°CBU"]
["","","","","","(2) - Per acqua Dt 5°C","(2) - Per acqua Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - I livelli sonori sono misurati a: EW 55°C; LW 65°C","(3) - I livelli sonori sono misurati a: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - I livelli sonori sono misurati a: EW 70℃; LW 80℃","(4) - I livelli sonori sono misurati a: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Impostazione locale","(5) - Impostazione locale"]
["","","","","","(6) - in conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-11, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata unicamente ad una fonte di alimentazione con Zsys (impedenza del sistema) ≤ Zmax.","(6) - in conformità alla direttiva EN/IEC 61000-3-11, potrebbe essere necessario consultare l’operatore della rete di distribuzione per garantire che l’unità sia collegata unicamente ad una fonte di alimentazione con Zsys (impedenza del sistema) ≤ Zmax."]
["","","","","","(7) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(7) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A"]
["","","","","","(8) - Zsys: impedenza del sistema","(8) - Zsys: impedenza del sistema"]
["","","","","","(9) - Potenza cortocircuito","(9) - Potenza cortocircuito"]