{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC55WVM"]
["Tipo","","","","","Purificatore d'aria."]
["Applicazione","","","","","Tipo a pavimento"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","500"]
["","","","Larghezza","mm","270"]
["","","","Profondità","mm","270"]
["Peso","Unità","","","kg","6.8"]
["Area del locale applicabile","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Filtro purificatore dell'aria","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.037"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","B","kW","0.010"]
["","","","Silent","kW","0.008"]
["Livello pressione sonora","Filtro purificatore dell'aria","","Turbo","dBA","53"]
["","","","Media","dBA","39"]
["","","","Bassa","dBA","29"]
["","","","Silent","dBA","19"]
["Ventola","Portata d'aria","Filtro purificatore dell'aria","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Media","m³/h","192"]
["","","","Bassa","m³/h","120"]
["","","","Silent","m³/h","66"]
["Metodo di abbattimento delle polveri","","","","","Filtro elettrostatico HEPA"]
["Deodorizing method","","","","","Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante"]
["Dispositivi di sicurezza","Articolo","","01","","Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)"]
["Accessori standard","Telecomando","","","","1"]
["","Supporto del telecomando","","","","1"]
["","Filtro elettrostatico HEPA","","","","1"]
["","Filtro deodorizzante","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1"]
["Cavo di alimentazione","m","","","","1.8"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220-230"]
["Corrente di funzionamento","Filtro purificatore dell'aria","","Turbo","A","0.32"]
["","","","Media","A","0.14"]
["","","","Bassa","A","0.10"]
["","","","Silent","A","0.08"]
["Note","","","","","(1) - La zona del locale applicabile è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona del locale applicabile si intende lo spazio in cui è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467."]
["","","","","","(3) - Conversione agli standard CADR dai valori di prova in conformità a JEM1467."]
["","","","","","(4) - I livelli di rumorosità durante il funzionamento corrispondono alla media dei valori misurati ad 1 m dalla parte frontale, sinistra, destra e superiore dell'unità. (Corrispondono ai valori misurati in una camera anecoica)"]
["","","","","","(5) - Il filtro elettrostatico HEPA è collegato all’unità."]
["","","","","","(6) - Altre funzioni: Funzione di plasmazione attiva. Funzione di riavvio automatico."]