{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC80ZB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC80ZBFVM"]
["Tipo","","","","","Purificatore d'aria."]
["Applicazione","","","","","Tipo a pavimento"]
["Rivestimento","Colore","","","","Front: White, Top/Side: Dark Grey"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","630"]
["","","","Larghezza","mm","315"]
["","","","Profondità","mm","315"]
["Peso","Unità","","","kg","9.8"]
["Area del locale applicabile-=-m²","m²","","","","62 (1), 124 (2)"]
["CADR","m³/ora","","","","480"]
["Filtro purificatore dell'aria","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.08"]
["","","","M","kW","0.016"]
["","","","B","kW","0.011"]
["","","","Silent","kW","0.009"]
["Livello pressione sonora","Filtro purificatore dell'aria","","Turbo","dBA","55"]
["","","","Media","dBA","34"]
["","","","Bassa","dBA","25"]
["","","","Silent","dBA","19"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Filtro purificatore dell'aria","Turbo","m³/ora","480"]
["","","","Media","m³/ora","210"]
["","","","Bassa","m³/ora","132"]
["","","","Silent","m³/ora","84"]
["Metodo di abbattimento delle polveri","","","","","Filtro elettrostatico HEPA"]
["Metodo di deodorizzazione","","","","","Twin Streamer + Catalizzatore deodorizzante"]
["Accessori standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["Cavo di alimentazione","m","","","","2"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240/220-230"]
["Note","","","","","(1) - La zona di distribuzione è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona di distribuzione si intende lo spazio entro il quale è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti."]
["","","","","","(2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467."]