{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Tipo","","","","","Purificatore e umidificatore d'aria"]
["Applicazione","","","","","Tipo a pavimento"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","700"]
["","","","Larghezza","mm","270"]
["","","","Profondità","mm","270"]
["Peso","Unità","","","kg","9.5"]
["Area del locale applicabile-=-m²","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Filtro purificatore dell'aria","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","B","kW","0.010"]
["","","","Silent","kW","0.007"]
["Modalità umidificazione","Potenza assorbita","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","B","kW","0.014"]
["","","","Silent","kW","0.011"]
["","Capacità del serbatoio acqua","","","l","2.7"]
["Livello pressione sonora","Filtro purificatore dell'aria","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Media","dBA","39.0"]
["","","","Bassa","dBA","29.0"]
["","","","Silent","dBA","19.0"]
["","Modalità umidificazione","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Media","dBA","39.0"]
["","","","Bassa","dBA","33.0"]
["","","","Silent","dBA","25.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Filtro purificatore dell'aria","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Media","m³/h","192"]
["","","","Bassa","m³/h","120"]
["","","","Silent","m³/h","54"]
["","","Modalità umidificazione","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Media","m³/h","192"]
["","","","Bassa","m³/h","144"]
["","","","Silent","m³/h","102"]
["Metodo di abbattimento delle polveri","","","","","Filtro elettrostatico HEPA"]
["Metodo di deodorizzazione","","","","","Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante"]
["Accessori standard","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Cavo di alimentazione","Cavo di alimentazione","","","","1.8"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Alimentazione-=-Frequenza","","Frequenza","","50/60"]
["","Alimentazione-=-Tensione","","Tensione","","220-240/220-230"]
["Corrente di funzionamento","Filtro purificatore dell'aria","Corrente di funzionamento-=-Filtro purificatore dell'aria-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Filtro purificatore dell'aria-=-Media","Media","","0.19"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Filtro purificatore dell'aria-=-Bassa","Bassa","","0.12"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Filtro purificatore dell'aria-=-Silent","Silent","","0.09"]
["","Modalità umidificazione","Corrente di funzionamento-=-Modalità umidificazione-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Modalità umidificazione-=-Media","Media","","0.20"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Modalità umidificazione-=-Bassa","Bassa","","0.15"]
["","","Corrente di funzionamento-=-Modalità umidificazione-=-Silent","Silent","","0.13"]
["Note","","","","","(1) - La zona del locale applicabile è adeguata per il funzionamento dell’unità alla velocità massima del ventilatore (AA). Per zona del locale applicabile si intende lo spazio in cui è possibile rimuovere una certa quantità di particelle di polvere in 30 minuti. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Conversione agli standard NRCC dai valori di prova in conformità a JEM1467."]