{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","NHY2KOMB-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","NHY2KOMB28AA","NHY2KOMB32AA"]
["Acqua calda sanitaria","Assorbimento di calore (valore calorifico lordo) Qnw","Nom.","Max","kW","32.3","36.2"]
["","","","Min","kW","7.9","8.4"]
["","Assorbimento di calore (valore calorifico netto) Qnw","Nom.","Min","kW","7.2","7.6"]
["","","","Max","kW","29.1","32.7"]
["","Efficienza","","Nom.","%","105","105"]
["Aria di immissione","Concentrico","","","","Sì","Sì"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","A"]
["","","","Profilo di carico dichiarato","","XL","XL"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Struttura","mm","650","710"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["","Colore","","","","Bianco - RAL9010","Bianco - RAL9010"]
["Risc. amb.","Generale","","Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti","","A","A"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale riscaldamento ambienti)","%","93","93"]
["Riscaldamento centralizzato","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico lordo)","Nom.","Min","kW","8.0","8.3"]
["","","","Max","kW","26.3","30.0"]
["","Pn in uscita a 80/60°C","","Min","kW","7.1","7.4"]
["","","","Nom.","kW","23.1","26.6"]
["","Assorbimento di calore Qn (valore calorifico netto)","Nom.","Max","kW","23.7","27.0"]
["","","","Min","kW","7.1","7.6"]
["","Pn in uscita a 50/30°C","","Min","kW","7.7","8.2"]
["","","","Nom.","kW","25.4","28.9"]
["Gas","Attacco","","Diametro","mm","15","15"]
["","Consumi (G31)","","Min","m³/ora","0.28","0.30"]
["","","","Max","m³/ora","1.15","1.29"]
["","Classe NOx","","","","6","6"]
["Note","","","","","(1) - 80/60","(1) - 80/60"]
["","","","","","(2) - Setpoint 60°C","(2) - Setpoint 60°C"]
["","","","","","(3) - Setpoint 40°C","(3) - Setpoint 40°C"]