{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":37,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SB.RDV101001E","SB.RDV101002E","SB.RDV101529E","SB.RDV101021E","SB.RDV101022E","SB.RDV101523E","SB.RDV101524E","SB.RDV101525E","SB.RDV102001E","SB.RDV102021E","SB.RDV102022E","SB.RDV102523E","SB.RDV102524E","SB.RDV102525E","SB.RDV102002E","SB.RDV102529E","SB.RDV201001E","SB.RDV201002E","SB.RDV201525E","SB.RDV201529E","SB.RDV201021E","SB.RDV201022E","SB.RDV201523E","SB.RDV201524E","SB.RDV202523E","SB.RDV202022E","SB.RDV202021E","SB.RDV202524E","SB.RDV202525E","SB.RDV202001E","SB.RDV202002E","SB.RDV202529E"]
["Refrigerante","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Capacità di refrigerazione","Alta temperatura","R-134a","Nom.","kW","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","0.600 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.000 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","1.400 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)","2.300 (1)"]
["Ricevitore liquido standard","l","","","","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","1.6","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5","2.5"]
["Compressore","Potenza nominale","","","kW","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.25","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.37","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.46","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55","0.55"]
["","Tipo","","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto"]
["Dimensioni","Unità evaporatore","","Profondità","mm","210","210","210","490","490","210","490","490","210","490","490","210","490","490","210","210","210","210","490","210","490","490","210","490","210","490","490","490","490","210","210","210"]
["","","","Altezza","mm","570","570","570","215","215","570","215","215","570","215","215","570","215","215","570","570","570","570","215","570","215","215","570","215","570","215","215","215","215","570","570","570"]
["","","","Larghezza","mm","375","375","375","669","669","375","669","669","375","669","669","375","669","669","375","375","595","595","1,089","595","1,089","1,089","595","1,089","595","1,089","195","195","1,089","595","595","595"]
["","Unità condensante","","Profondità","mm","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427"]
["","","","Larghezza","mm","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","682","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882","882"]
["Capacità di riscaldamento","R-134a","","Nom.","kW","0.700","0.700","0.700","0.900","0.900","0.700","0.900","0.900","1.050","0.900","0.900","1.050","0.900","0.900","1.050","1.050","1.400","1.400","1.600","1.400","1.600","1.600","1.400","1.600","1.750 (1)","1.600","1.600","1.600","1.600","1.750 (1)","1.750 (1)","1.750 (1)"]
["Evaporatore","Gittata d'aria","","","m","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: +10°C / +30°C"]
["","","","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc."]
["","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]