{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXB25B5V1","RXB25B6V1","RXB25B6V19","RXB35B5V1","RXB35B6V1","RXB35B6V19","RXB50BV1B","RXB60BV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","","","","","","","51","51"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","","","","51","51"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","","","","","","3","3"]
["","GWP","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","","","","","","","1.45","1.45"]
["","Tipo","","","","","","","","","","R-410A","R-410A"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Max.","°CBS","","","","","","","46","46"]
["","","","Min.","°CBS","","","","","","","-10","-10"]
["","Heating","T. esterna","Max.","°CBU","","","","","","","18","18"]
["","","","Min.","°CBU","","","","","","","-15","-15"]
["Compressore","Type","","","","","","","","","","Swing ermetico","Swing ermetico"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","","","","","855","855"]
["","","","Profondità","mm","","","","","","","328","328"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","753","753"]
["Peso","Unità","","","kg","","","","","","","44","44"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","220-240","220-240"]
["Note","","","","","","","","","","","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)"]
["","","","","","","","","","","","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]
["","","","","","","","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Larghezza","mm","658","658","658","658","658","658"]
["","","","Profondità","mm","275","275","275","275","275","275"]
["Peso","Unità","","","kg","27","26","26","29","28","28"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","46","46","48","48","48"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","47","47","47","48","48","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carica","","","kg","0.74","0.74","0.74","1.00","1.00","1.00"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","15","15","15","15","15","15"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","12","12","12","12","12","12"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","","-10","-10","","-10","-10"]
["","","","Max.","°CBS","","46","46","","46","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","","-15","-15","","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBU","","18","18","","18","18"]