{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXG25K3V1B","RXG25K2V1B","RXG35K3V1B","RXG35K2V1B","RXG50K3V1B","RXG50K2V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","47","","48","","48"]
["","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","","48","","48"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","2.2","","2.2","","3.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","1.05","","1.05","","1.6"]
["","Tipo","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","780","","780","","670"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740","","740","","670"]
["Attacchi tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15","","15","","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","765","","765","","825"]
["","","","Profondità","mm","285","","285","","300"]
["","","","Altezza","mm","550","","550","","735"]
["Peso","Unità","","","kg","34","","34","","48"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","904","","904","","1,522"]
["","","Raffrescamento","Bassissimo","cfm","1,063","","1,063","","1,727"]
["Power supply","Fase","","","","1~","","1~","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","","220-240","","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS","(4) - Campo di funzionamento in combinazione con Nexura, FVXG-K: min. 10°CBS ~ max. 46°CBS"]
["","","","","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","","30.1","","30.1","","48.9"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","m³/min","","25.6","","25.6","","43.1"]
["","","","Bassissimo","cfm","","1063","","1063","","1727"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","","904","","904","","1522"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","550","","550","","735"]
["","","","Larghezza","mm","","765","","765","","825"]
["","","","Profondità","mm","","285","","285","","300"]
["Peso","Unità","","","kg","","34","","34","","48"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","","780","","780","","670"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","","740","","740","","670"]
["Compressore","Type","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CBS","","46","","46","","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","","-15","","-15","","-15"]
["","","","Max.","°CBU","","20","","20","","20"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","46","","48","","48"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","47","","48","","48"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A"]
["","Carica","","","kg","","1.05","","1.05","","1.6"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","","2.2","","2.2","","3.3"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5","","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","","20","","20","","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","","15","","15","","20"]
["Alimentazione","Fase","","","","","1~","","1~","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240","","220-240","","220-240"]