{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Accessori standard","Giunto (scarico)","","","","1","","1"]
["","Manuale di installazione","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","780","","780","","780","790","670"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740","","740","","740","780","670"]
["Collegamenti tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Profondità","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Altezza","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Peso","Unità","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventola","Portata d'aria","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Raffrescamento","Bassissimo","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Fase","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","","(4) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","(5) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","550","","550"]
["","","","Larghezza","mm","","765","","765"]
["","","","Profondità","mm","","285","","285"]
["Peso","Unità","","","kg","","34","","34"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","","780","","780"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","","740","","740"]
["Compressore","Tipo","","","","","Compressore ermetico tipo Swing","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CBS","","46","","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","","-15","","-15"]
["","","","Max.","°CBU","","18","","18"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","46","","46"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","47","","47"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Carica","","","kg","","1.0","","1.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","","20","","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","","15","","15"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","","1~","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240","","220-240"]
["Accessori standard","Tappo di scarico","","","","","","","","1","1","1"]