{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20L3V1B1","RXS25L3V1B1","RXS35L3V1B1","RXS42L2V1B1","RXS50L2V1B1"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","47","47","48","48","48"]
["","Raffrescamento","","Alta","dBA","46","46","48","48","48"]
["Accessori standard","Tappo di scarico","","","","1","1","1","1","1"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1"]
["","Etichetta relativa alla carica di refrigerante","","","","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","2.09","2.09","2.51","3.55","3.55"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","1.00","1.00","1.20","1.70","1.70"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","780","780","780","720","720"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740","740","740","720","720"]
["Attacchi tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15.0","15.0","15.0","15.0","20.0"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","765","765","765","825","825"]
["","","","Profondità","mm","285","285","285","300","300"]
["","","","Altezza","mm","550","550","550","735","735"]
["Peso","Unità","","","kg","34","34","34","47","47"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(4) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(5) - Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(5) - Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(5) - Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(5) - Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(5) - Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta."]
["","","","","","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta.","(6) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m; dislivello: 0m; velocità ventilatore unità interna e esterna: alta."]
["Accessori standard","Gruppo riduttore","","","","","","","1"]