{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS25L3V1B","RXS35L3V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","","48"]
["","Raffrescamento","","Alta","dBA","","48"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","","1"]
["","Etichetta relativa alla carica di refrigerante","","","","","1"]
["","Etichette multilingue sui gas serra fluorurati","","","","","1"]
["","Tappo di scarico (solo modelli con pompa di calore)","","","","","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","2.5"]
["","GWP","","","","","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","","1.2"]
["","Tipo","","","","","R-410A"]
["Motore ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","","780"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","","740"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Max.","°CBS","","46"]
["","","","Min.","°CBS","","-10"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Max.","°CBU","","18"]
["","","","Min.","°CBU","","-15"]
["Collegamenti tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","","15"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","765"]
["","","","Profondità","mm","","285"]
["","","","Altezza","mm","","550"]
["Compressore","Tipo","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Peso","Unità","","","kg","","34"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","","904"]
["","","","Bassissimo","m³/min","","25.6"]
["","","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","","30.1"]
["","","","Bassissimo","cfm","","1,063"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","","(1) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Bassissimo","m³/min","30.1"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","m³/min","25.6"]
["","","","Bassissimo","cfm","1063"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","cfm","904"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","550"]
["","","","Larghezza","mm","765"]
["","","","Profondità","mm","285"]
["Peso","Unità","","","kg","34"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","780"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","740"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-10"]
["","","","Max.","°CBS","46"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-15"]
["","","","Max.","°CBU","18"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","46"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","47"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A"]
["","Carica","","","kg","1.0"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","2.1"]
["","GWP","","","","2087.5"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","20"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]