{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Accessori standard","Fascette","","","","2","2","2","2"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Carica","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","55","85","85","85"]
["","","Sistema","Senza carica","m","30","30","30","30"]
["","","","Equivalente","m","75","100","100","100"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dislivello","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","64","64","66","67"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320","320"]
["","","","Altezza","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Peso","Unità","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(2) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard"]
["","","","","","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard"]
["","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]