{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7V1B","RZAG100M7V1B","RZAG125M7V1B","RZAG140M7V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","","","","52"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","","","","51"]
["Accessori standard","Fascette","","","","","","","2"]
["","Manuale di installazione","","","","","","","1"]
["","Etichetta refrigerante per regolamento sui gas fluorurati","","","","","","","1"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","","","","1"]
["","Classe energetica LOT10","","","","","","","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","","","2.53"]
["","GWP","","","","","","","675"]
["","Carica","","","kg","","","","3.75"]
["","Tipo","","","","","","","R-32"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","","","","9.52"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","","","","85"]
["","","Sistema","Senza carica","m","","","","40"]
["","","","Equivalente","m","","","","100"]
["","Gas","","DE","mm","","","","15.9"]
["","Dislivello","int. - int.","Max.","m","","","","0.5"]
["","","int. - est.","Max.","m","","","","30.0"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","","","","Consultare il manuale di installazione"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","","","70"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","","","70 (1)"]
["Compressore","Tipo","","","","","","","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","","","940"]
["","","","Profondità","mm","","","","320"]
["","","","Altezza","mm","","","","1,430"]
["Peso","Unità","","","kg","","","","92"]
["Power supply","Fase","","","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","50"]
["","Tensione","","","V","","","","220-240"]
["Note","","","","","","","","(1) - Conforme a ENER Lot 21"]
["","","","","","","","","(2) - Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente in ingresso > 16A e ≤ 75A a fase"]
["","","","","","","","","(3) - Ssc: potenza cortocircuito"]
["","","","","","","","","(4) - Normativa tecnica internazionale/europea che fissa i limiti per le correnti armoniche prodotte dalle apparecchiature collegate a reti pubbliche a bassa tensione con corrente in ingresso ≤ 16 A per fase."]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","990","1430","1430"]
["","","","Larghezza","mm","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","70","92","92"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBS","52","52","52"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBU","18.0","18.0","18.0"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","64","66","69"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","46","47","50"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","49","51","52"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Carica","","","kg","2.95","3.75","3.75"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","1.99","2.53","2.53"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["Collegamenti tubazioni","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","55","85","85"]
["","","Sistema","Equivalente","m","75","100","100"]
["","","","Senza carica","m","40","40","40"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","20","32","32"]
["Potenza sonora","Riscaldamento","","","dBA","","","69 (1)"]
["Note","","","","","","","(1) - Conforme a ENER Lot 21"]