{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Larghezza","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320","320"]
["Peso","Unità","","","kg","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Campo di funzionamento","Raffresc.","T. esterna","Min.","°CBS","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBS","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Riscaldamento","T. esterna","Min.","°CBU","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBU","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Raffrescamento","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Riscaldamento","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Riscaldamento","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Modalità notturna","","Livello 1","dBA","43","45","45","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carica","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","50","75","75","75"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70","90","90","90"]
["","","","Senza carica","m","30","30","30","30"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accessori standard","Fascette","","","","2","2","2","2"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Corrente - 50Hz","Portata massima del fusibile (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Note","","","","","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica"]
["","","","","","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Normativa tecnica europea/internazionale che stabilisce i limiti dei variatori di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in un'unità collegata ad una rete elettrica pubblica a basso voltaggio con corrente nominale ≤ 75A"]