{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-LY1L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1L","RZQG100L8Y1L","RZQG125L8Y1L","RZQG140L7Y1L"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["Accessori standard","Fascette","","","","2","2","2","2"]
["","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","6.10","8.40","8.40","8.40"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carica","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Lunghezza tubazioni","Max.","est. - int.","m","50","75","75","75"]
["","","Sistema","Senza carica","m","30","30","30","30"]
["","","","Equivalente","m","70","90","90","90"]
["","Gas","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Dislivello","int. - int.","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","int. - est.","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione","Consultare il manuale di installazione"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","64","66","67","69"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profondità","mm","320","320","320","320"]
["","","","Altezza","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Peso","Unità","","","kg","80","101","101","101"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Note","","","","","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica","(1) - 3 con ricarica"]
["","","","","","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(3) - PED: insieme = categoria l : non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]