{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":80,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SP-O"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MSP106EA12XXA","MSP106EA12XXB","MSP107EA12XXA","MSP107EA12XXB","BSP110DA12XXA","BSP110DA12XXB","BSP112DA12XXA","BSP112DA12XXB","BSP117DA12XXA","BSP117DA12XXB","SB.BSP121NO488D","SB.BSP121TO488D","SB.MSP121TO488E","SB.BSP123TO488D","SB.MSP123TO488E","SB.MSP135NO479E","SB.BSP135TO479D","MSP212EA12XXA","MSP212EA12XXB","BSP218DA12XXA","BSP218DA12XXB","BSP220DB12XXA","BSP220DB12XXB","SB.BSP221NO488D","SB.BSP221TO479D","SB.MSP221NO488E","SB.MSP221TO479E","MSP315EB13XXA","MSP315EB13XXB","MSP320EB13XXA","MSP320EB13XXB","BSP320DB13XXA","BSP320DB13XXB","BSP330DB13XXA","BSP330DB13XXB","SB.BSP110P1D (Archived)","SB.BSP110P2D (Archived)","SB.BSP110P3D (Archived)","SB.BSP112P1D (Archived)","SB.BSP112P2D (Archived)","SB.BSP112P3D (Archived)","SB.BSP117P1D (Archived)","SB.BSP117P2D (Archived)","SB.BSP117P3D (Archived)","SB.BSP218P1D (Archived)","SB.BSP218P2D (Archived)","SB.BSP218P3D (Archived)","SB.BSP220P1D (Archived)","SB.BSP220P2D (Archived)","SB.BSP220P3D (Archived)","SB.BSP330P1D (Archived)","SB.BSP330P2D (Archived)","SB.BSP330P3D (Archived)","SB.MSP106P1E (Archived)","SB.MSP106P2E (Archived)","SB.MSP106P3E (Archived)","SB.MSP107P1E (Archived)","SB.MSP107P2E (Archived)","SB.MSP107P3E (Archived)","SB.MSP212P1E (Archived)","SB.MSP212P2E (Archived)","SB.MSP212P3E (Archived)","SB.MSP213P1E (Archived)","SB.MSP213P2E (Archived)","SB.MSP213P3E (Archived)","SB.MSP315P1E (Archived)","SB.MSP315P2E (Archived)","SB.MSP315P3E (Archived)","SB.MSP320P1E (Archived)","SB.MSP320P2E (Archived)","SB.MSP320P3E (Archived)","MSP212EB12XXA (Archived)","MSP212EB12XXB (Archived)","MSP213EB12XXA (Archived)","MSP213EB12XXB (Archived)"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","","","","","","","","2,141","2,141","1,430","2,141","1,430","1,430","2,141","","","","","","","2,141","2,141","1,430","1,430"]
["","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","R-134a","","","","","","","","","","R-134a","R-134a"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura media","R-134a","Nom","kW","","","","","","","","","","","","","1.140 (1)","","1.422 (1)","3.188 (1)","","","","","","","","","","1.816 (1)","2.029 (1)"]
["","Low temperature","R-452A","Nom","kW","","","","","","","","","","","0.662 (1)","0.905 (1)","","1.088 (1)","","","2.384 (1)","","","","","","","1.342 (1)","1.719 (1)"]
["Campo di funzionamento","Temperatura cella frigorifera","","Min.","°C","","","","","","","","","","","-25","-25","-5","-25","-5","-5","-25","","","","","","","-25","-25","-5","-5"]
["","","","Max.","°C","","","","","","","","","","","-15","-15","10","-15","10","10","-15","","","","","","","-15","-15","10","10"]
["Sbrinamento","","","","","","","","","","","","","","","Elettrico","Elettrico","Elettrico","Elettrico","Elettrico","Elettrico","Elettrico","","","","","","","Elettrico","Elettrico","Elettrico","Elettrico"]
["Compressore","Nominal power","","","kW","","","","","","","","","","","0.75","1.1","0.4","1.3","0.7","2.2","2.2","","","","","","","1.3","1.5","0.9","1.7"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","","","","","","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico"]
["","Starting method","","","","","","","","","","","","","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","","","","","","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto"]
["Dimensioni","Unità evaporatore","","Profondità","mm","","","","","","","","","","","410","410","410","410","410","410","410","","","","","","","410","410","410","410"]
["","","","Altezza","mm","","","","","","","","","","","215","215","215","215","215","215","215","","","","","","","215","215","215","215"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","","","","","","614","614","614","614","614","1,614","1,614","","","","","","","1,034","1,034","1,034","1,034"]
["","Unità condensante","","Profondità","mm","","","","","","","","","","","337","337","337","337","337","427","427","","","","","","","427","427","427","427"]
["","","","Larghezza","mm","","","","","","","","","","","620","620","620","620","620","820","820","","","","","","","820","820","820","820"]
["Condensatore","Portata d'aria","","","m³/h","","","","","","","","","","","750","750","750","750","750","1,500","1,500","","","","","","","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["Evaporatore","Air flow","","","m³/h","","","","","","","","","","","600","600","600","600","600","1,800","1,800","","","","","","","1,200","1,200","1,200","1,200"]
["","Gittata d'aria","","","m","","","","","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)","","","","","","","4 (2)","4 (2)","4 (2)","4 (2)"]
["Riscaldatori per lo sbrinamento","W","","","","","","","","","","","","","","450","450","450","450","450","1,400","1,400","","","","","","","800","800","800","800"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","","","","","","","1~","3N~","1~","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","","","","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","","","","","","","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","","","","","230","230","230","230","230","400","400","","","","","","","230","400","230","400"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","","","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: -20°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C"]
["","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","","","","","","","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc.","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc."]
["","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","","","","","","","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(3) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["Capacità refrigerante","Temperatura media","R-134a","Nom","kW","1.14","","1.422","","","","","","","","","","","","","","","1.816","","","","","","","","","","3.188","","3.492","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1.14","1.14","1.14","1.422","1.422","1.422","1.816","1.816","1.816","2.029","2.029","2.029","3.188","3.188","3.188","3.492","3.492","3.492","1.816","","2.029"]
["Pannellatura","Colore","","Unità condensante","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","","","","","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Dimensioni","Unità condensante","","Larghezza","mm","660","","660","","660","","660","","660","","","","","","","","","860","","860","","860","","","","","","860","","860","","860","","860","","620","620","620","620","620","620","620","620","620","820","820","820","820","820","820","820","820","820","620","620","620","620","620","620","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","820","","820"]
["","","","Profondità","mm","337","","337","","337","","337","","337","","","","","","","","","427","","427","","427","","","","","","427","","427","","427","","427","","337","337","337","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","337","337","337","337","337","337","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","427","","427"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","1","","1","","1","","1","","1","","","","","","","","","1","","1","","1","","","","","","1","","1","","1","","1"]
["","Tipo","","","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","","","","","","","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","","","","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Compressore a vapore","","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","Alternativo ermetico","","Alternativo ermetico"]
["","Modello","","","","NJ6220Z","","NTU6222ZV","","NEU2178GK","","NJ2192GK","","NJ2212GK","","","","","","","","","FH4518Y/F","","NJ2212GK","","TFH2480Z/T","","","","","","TFH4525Y/T","","MTZ40JH4","","TFH2511Z","","NTZ068A4LR1B"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","","","","","","","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","","","","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","Diretto","","Diretto"]
["Condensatore","Condensatore-=-Portata d'aria-=-m³/ora","","","m³/ora","750","","750","","750","","750","","750","","","","","","","","","1400","","1400","","1400","","","","","","1500","","1500","","1500","","1500","","750","750","750","750","750","750","750","750","750","1400","1400","1400","1400","1400","1400","1500","1500","1500","750","750","750","750","750","750","1400","1400","1400","1400","1400","1400","1500","1500","1500","1500","1500","1500","1400","","1400"]
["Sbrinamento","","","","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","","","","","","","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","","","","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","Elettrico","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Elettrico"]
["Riscaldatori per lo sbrinamento","W","","","","450","","450","","450","","450","","450","","","","","","","","","800","","800","","800","","","","","","1400","","1400","","1400","","1400","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","800"]
["Campo di funzionamento","Temperatura cella frigorifera","","Min.","°C","-5","","-5","","-25","","-25","","-25","","","","","","","","","-5","","-25","","-25","","","","","","-5","","-5","","-25","","-25","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-5"]
["","","","Max.","°C","10","","10","","-15","","-15","","-15","","","","","","","","","10","","-15","","-15","","","","","","10","","10","","-15","","-15","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","10"]
["","Temperatura esterna","","Min.","°C","20","","20","","20","","20","","20","","","","","","","","","20","","20","","20","","","","","","20","","20","","20","","20"]
["","","","Max.","°C","45","","45","","45","","45","","45","","","","","","","","","45","","45","","45","","","","","","45","","45","","45","","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","R-452A","","","","","","","","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-452A","","R-452A","","","","","","","","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-452A","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","","1430","","2140","","2140","","2140","","","","","","","","","1430","","2140","","2140","","","","","","1430","","1430","","2140","","2140","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1430"]
["Alimentazione","Tensione","","","V","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","220-230","","","","","","","","","220-230","","230","","380-400","","","","","","380-400","","380-400","","380-400","","380-400","","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","230","230","230","230","230","230","230","230","230","400","400","400","400","400","400","400","400","400","230","","400"]
["","Fase","","","","1~","","1~","","1~","","1~","","1~","","","","","","","","","1~","","1~","","3N~","","","","","","3N~","","3N~","","3N~","","3N~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","1~","","3N~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","","50","","50","","50","","50","","","","","","","","","50","","50","","50","","","","","","50","","50","","50","","50","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["Dimensioni","Unità evaporatore","","Altezza","mm","","215","","215","","215","","215","","215","","","","","","","","","215","","215","","215","","","","","","215","","215","","215","","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215","","215","","215"]
["","","","Larghezza","mm","","654","","654","","654","","654","","654","","","","","","","","","1074","","1074","","1074","","","","","","1654","","1654","","1654","","1654","614","614","614","614","614","614","614","614","614","1034","1034","1034","1034","1034","1034","1614","1614","1614","614","614","614","614","614","614","1034","1034","1034","1034","1034","1034","1614","1614","1614","1614","1614","1614","","1034","","1034"]
["","","","Profondità","mm","","410","","410","","410","","410","","410","","","","","","","","","410","","410","","410","","","","","","410","","410","","410","","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","410","","410","","410"]
["Evaporatore","Gittata d'aria","","","m","","4","","4","","4","","4","","4","","","","","","","","","4","","4","","4","","","","","","4","","4","","4","","4","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4 (2)"]
["Capacità di refrigerazione","Temperatura bassa","R-452A","Nom.","kW","","","","","0.662","","0.905","","1.164","","","","","","","","","","","1.436","","1.719","","","","","","","","","","2.384","","2.581","","0.662","0.662","0.662","0.905","0.905","0.905","1.088","1.088","1.088","1.342","1.342","1.342","1.719","1.719","1.719","2.384","2.384","2.384"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Durante il normale funzionamento: 0°C / +30°C","(2) - Utilizzare la gittata d'aria come base.  La gittata d'aria è influenzata da diversi fattori, quali l'altezza del locale, lo stoccaggio dei prodotti, la posizione dell'evaporatore, ecc."]