{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Unbeschichtet","Unbeschichtet","Unbeschichtet"]
["","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["Abmessungen","Gerät","","Höhe","mm","350","450","450"]
["","","","Breite","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Tiefe","mm","662","900","900"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Kühlen","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Mittel","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Heizen","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Mittel","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Externer statischer Druck","","Hoch","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Niedrig","Pa","150","250","250"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Hoch","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Heizen","","Niedrig","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Ableitung","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Regelungssysteme","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1"]
["Power supply","Bezeichnung","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Hinweise","","","","","(1) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum mit Korrekturen gemessen.","(1) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum mit Korrekturen gemessen.","(1) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum mit Korrekturen gemessen."]
["","","","","","(2) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1 m vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen."]
["","","","","","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(5) - Weitere Informationen entnehmen Sie dem Elektroschaltplan, Typenschild und Installationshandbuch.","(5) - Weitere Informationen entnehmen Sie dem Elektroschaltplan, Typenschild und Installationshandbuch.","(5) - Weitere Informationen entnehmen Sie dem Elektroschaltplan, Typenschild und Installationshandbuch."]