{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Accessoires standard","Flexible de charge 1/4\" avec vanne à boisseau sphérique (rouge) 152 cm (AR344)","Flexible de charge 1/4\" avec vanne à boisseau sphérique (rouge) 152 cm (AR344)"]
["","Flexible de charge 1/4\" avec vanne à boisseau sphérique (bleu) 152 cm (AR345)","Flexible de charge 1/4\" avec vanne à boisseau sphérique (bleu) 152 cm (AR345)"]
["","Filtre (TF011)","Filtre (TF011)"]
["","Cartouche de filtre sec avec tamis moléculaire (AR179E)","Cartouche de filtre sec avec tamis moléculaire (AR179E)"]
["","Regard 1/4\" (ES603)","Regard 1/4\" (ES603)"]
["","Raccord à dudgeon 1/4\" femelle x 1/4\" femelle (BF0020)","Raccord à dudgeon 1/4\" femelle x 1/4\" femelle (BF0020)"]
["","Manuel d’utilisation RRDQ220V1 (IM0496)","Manuel d’utilisation RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adaptateur de charge liquide 1/4\" - Utilisé pour le recyclage du R134a (accessoires en option)","Adaptateur de charge liquide 1/4\" - Utilisé pour le recyclage du R134a (accessoires en option)"]
["Remarques","","(1) - Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis."]
["","","(2) - Les taux de recyclage varient en fonction des conditions."]
["","","(3) - Pour le recyclage du R134a, reportez-vous à la page 11 du manuel d’utilisation."]
["","","(4) - Les résultats du recyclage varient en fonction du niveau de contamination du réfrigérant à recycler."]