{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ35CAVEB","FHQ50CAVEB","FHQ60CAVEB","FHQ71CAVEB","FHQ100CAVEB","FHQ125CAVEB","FHQ140CAVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["","","Bassa","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","Raffrescamento","Bassa","dBA","31","32","33","34","34","37","38"]
["","","Alta","dBA","36","37","37","38","42","44","46"]
["","","Nom.","dBA","34","35","35","36","38","41","42"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Manuale d’uso","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Dichiarazione di conformità","","","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità","Dichiarazione di conformità"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Fascette","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Schema di installazione","","","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione","Schema di installazione"]
["","Materiale isolante per giunti","","","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti","Materiale isolante per giunti"]
["","Materiale sigillante","","","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante","Materiale sigillante"]
["","Boccola in resina","","","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina","Boccola in resina"]
["","Barra di cablaggio","","","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio","Barra di cablaggio"]
["","Vite per barra di cablaggio","","","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio","Vite per barra di cablaggio"]
["Sistemi di controllo","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53","BRC7G53"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","9.5","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Scarico","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Livello di potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["","Riscaldamento","","dBA","53","54","54","55","60","62","64"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","960","960","1,270","1,270","1,590","1,590","1,590"]
["","","Profondità","mm","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","Altezza","mm","235","235","235","235","235","235","235"]
["Rivestimento","Materiale","","","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera","Resina, lamiera"]
["","Colour","","","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante","Bianco frizzante"]
["Peso","Unità","","kg","24","25","31","32","38","38","38"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensione","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]