{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTYN-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTYN20LV1B","FTYN25LV1B","FTYN35LV1B","FTYN50LV1B","FTYN60LV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","","38","40","42","46"]
["","","Funzionamento silenzioso","dBA","","25","27","34","37"]
["","","Bassa","dBA","","27","29","36","40"]
["","Raffrescamento","Medio","dBA","31"]
["","","Funzionamento silenzioso","dBA","24","25","27","34","37"]
["","","Altissimo","dBA","37","39","41","44","48"]
["","","Bassa","dBA","25","27","29","36","40"]
["","","Alta","dBA","36","38","40","42","46"]
["","","Nom.","dBA","","33","35","39","43"]
["","Raffrescamento","Nom.","dBA","31","33","35","39","43"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","","19","19","19","19.05","19.05"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","0.65","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","0.56","0.032","0.040","0.057","0.072"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","800","800","800","1,065","1,065"]
["","","Profondità","mm","206","206","206","224","224"]
["","","Altezza","mm","288","288","288","310","310"]
["Rivestimento","Colore","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","kg","9","9","9","14","14"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO 5151 (unità senza condotti)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO 5151 (unità senza condotti)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO 5151 (unità senza condotti)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO 5151 (unità senza condotti)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO 5151 (unità senza condotti)"]
["","","","","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]