{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Accessori standard","Tubo flessibile di carica da 1/4\" con valvola a sfera (rossa) 152 cm (AR344)","Tubo flessibile di carica da 1/4\" con valvola a sfera (rossa) 152 cm (AR344)"]
["","1/4\" tubo di carica con valvola a sfera (blu) 152 cm (AR345)","1/4\" tubo di carica con valvola a sfera (blu) 152 cm (AR345)"]
["","Filtro (TF011)","Filtro (TF011)"]
["","Cartuccia filtro a secco con setaccio molecolare (AR179E)","Cartuccia filtro a secco con setaccio molecolare (AR179E)"]
["","Spia visiva 1/4\" (ES603)","Spia visiva 1/4\" (ES603)"]
["","Giunto a cartella 1/4\" femmina x 1/4\" femmina (BF0020)","Giunto a cartella 1/4\" femmina x 1/4\" femmina (BF0020)"]
["","Manuale d'uso RRDQ220V1 (IM0496)","Manuale d'uso RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adattatore di carica liquido 1/4\" - Utilizzato per il riciclaggio del refrigerante R134a (accessori opzionali)","Adattatore di carica liquido 1/4\" - Utilizzato per il riciclaggio del refrigerante R134a (accessori opzionali)"]
["Note","","(1) - Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso"]
["","","(2) - Le portate di riciclaggio variano in base alle condizioni"]
["","","(3) - Quando si ricicla il refrigerante R134a, seguire le istruzioni riportate a pagina 11 del manuale d'uso"]
["","","(4) - I risultati del riciclaggio variano in base alla contaminazione del refrigerante da riciclare"]