{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXTP-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXTP25N2V1B8","RXTP35N2V1B8"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","49","49"]
["","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","48"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1"]
["","Etichetta relativa alla carica di refrigerante","","","","1","1"]
["","Etichette multilingue sui gas serra fluorurati","","","","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","0.75","0.75"]
["","GWP","","","","675","675"]
["","Charge","","","kg","1.1","1.1"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32"]
["Motore del ventilatore","Velocità","Raffrescamento","Bassissimo","giri/min","450","450"]
["","","Riscaldamento","Bassissimo","giri/min","360","360"]
["Attacchi tubazioni","Dislivello","int. - est.","Max.","m","15","15"]
["","Carica di refrigerante aggiuntivo","","","kg/m","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)","0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","763","763"]
["","","","Profondità","mm","312","312"]
["","","","Altezza","mm","551","551"]
["Peso","Unità","","","kg","38","38"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]